



Рис. 6. Построение линии среза.